主板上的电源插槽主要有以下几种：

1. ATX电源插口：是主板上常用的电源插口，电源插头包括20针、24针两种

2. EPS电源插口：是为服务器或高端工作站等专业应用平台所设计的插口，电源插头一般包括8针、4+4针两种

3. PCI-E电源插口：是供独立显卡使用的供电插口，电源插头包括6针、8针两种

4. SATA电源插口：是供存储设备（如硬盘、光驱等）使用的供电插口，电源插头有15针

5. Molex电源插口：是主板上早期常用的电源插口，现已逐渐被淘汰，电源插头包括4针、8针两种。